typ A - równolegołe usytuowanie względem siebie rozdzielnic SN i nN
typ B - prostopadłe usytuowanie względem siebie rozdzielnic SN i nN
typ C- rozdzielnice SN i nN ustawione obok siebie z jednymi wspólnymi drzwiami
typ C ppoz- rozdzielnice SN i nN ustawione obok siebie z jednymi wspólnymi drzwiami, trzy ściany i dach stacji stanowią elementy odzdzielenia ppoż